Quan s´editen “mapes” amb les delimitacions del Parc Natural en el seu àmbit marí, és necessari utilitzar el sistema de coordenades nàutiques. Això vol dir que per expressar una Longitud, per exemple, cal fer-ho de la següent manera L= 003º12´1E Si traduïm a coordenades terrestres l´exemple, seria 003º12´06”. Potser vist així sembla poc important, però ho és.

Cal tenir en compte que en els estudis de nàutica d´esbarjo, l´alumne no ve obligat a saber fer un canvi de sistema de coordenades.

Tinguem també present que un segon equival a 31 metres i una dècima de minut equival a 185 metres.

Si el navegant confon 003º12´06”, coordenades terrestres amb 003º12´6, coordenades nàutiques, l´error que es produeix és de 1110 metres. Aquesta confusió comportaria que efectuessin involuntàriament activitats no permeses o també al contrari, que en zones permeses no es podessin desenvolupar aquestes activitats.

Les cartes marines i l´electrònica embarcada (GPS, AIS, Sonda, Radar, Cartografia digital... s´expressen en coordenades nàutiques. No fer-ho correctament afecta a la gestió correcte del Parc i a la seguretat de la navegació.